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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.677.609/0001-65

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Ampliação da Escola Municipal Coronel José Otávio Rosa e Escola Municipal Professora Inês Gória.
END: Rua Barão de Camanducaia – Conceição dos Ouros – MG.
MUNICÍPIO: Conceição dos Ouros - MG
Serviços referentes à Ampliação da Escola Municipal Coronel José Otávio Rosa

SERVIÇOS PRELIMINARES
	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.

	Barracão para depósito e ferramentaria, inclusive mobiliário.

	Mobilização de obra.
Execução do gabarito p/ locação da obra.

	Projetos executivos de estrutura de concreto e instalações elétricas.


FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA
Escavação manual de valas
Mobilização e desmobilização de equipamento para broca trado DMT de 50,1 a 100 km

Perfuração de estaca broca a trado manual D = 300 mm

Forma e desforma em tábuas e sarrafos, reaproveitamento 3 vezes.

Concreto Usinado, Bombeado Fck= 30,0 Mpa, inclusive colocação, adensamento e acabamento.
Aplicação de lona preta, esp. 150 micras, inclusive fornecimento.

Armadura de tela de aço CA-60 b soldada tipo Q-92, para piso em concreto

Armação em aço CA 50/60 p/ estrutura
Reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratória

Concreto Estrutural, preparado em obra com betoneira Fck= 25,0 Mpa, inclusive colocação, adensamento e acabamento.

Alvenaria de blocos de concreto vedação, e= 14 cm, com argamassa para assentamento.
Cinta de amarração de alvenaria com bloco de concreto estrutural, esp. 14 cm, inclusive com argamassa para assentamento.

Chapisco cimento e areia 1:3, esp. 0,5cm (interno e externo)
Reboco cimento/cal/areia 1:2:8 esp. =2,0cm (interno e externo)
Alvenaria de blocos de concreto vedação, e= 19 cm, com argamassa para assentamento (para alvenaria de base).

Chapisco cimento e areia 1:3, esp. 0,5cm (para alvenaria de base)
Reboco cimento/cal/areia 1:2:9 esp. =2,0cm com aditivo impermeabilizante (para alvenaria de base).

Impermeabilização com argamassa 1:3, esp. =2,5cm com aditivo (para alvenaria de base)

Escoramento para laje pré-moldadas, em tábuas
Laje pré-moldada, sobrecarga 100 kg/m2, vão até 5,0m, inclusive capeamento esp 4 cm.
Concreto Estrutural, preparado em obra com betoneira Fck= 25,0 Mpa, inclusive colocação, adensamento e acabamento.
COBERTURA
	Estrutura de madeira serrada, não aparelhada para telhas cerâmicas para (Escola M. Coronel José Otávio Rosa)

	Cobertura em telha cerâmica para (Escola M. Coronel José Otávio Rosa)

	Calha em chapa de aço galvanizado no 24, desenvolvimento 50cm

	Tubo de queda em PVC


PISOS E AZULEJOS

Contrapiso desempenado com argamassa 1:3, esp.= 3cm
Piso em cerâmica esmaltada PEI-5, assentada c/ argamassa industrializada, incl. rejuntamento
Rodapé em cerâmica esmaltada PEI-5, assentada c/ argamassa fabricada no local, incl. rejuntamento.
Passeio de concreto esp. 6,0cm
ESQUADRIAS
	Marco em madeira de lei, L= 14 cm, para pintura 0,90x2,10m
Folha de porta madeira de lei prancheta para pintura 090x2,10m

Vidro temperado incolor, esp.= 8 mm, fornecimento e instalação

	Fechadura cromada para porta de madeira

	Dobradiças de ferro cromada

	Soleira e peitoril de granito cinza andorinha esp. 2,0cm.


PINTURA
	Pintura esmalte em esquadria de madeira duas demãos, inclusive uma demão de fundo nivelador

	Fundo selador acrílico p/ ambientes internos e externos, uma demão.
Pintura interna e externa- Paredes e forros- látex acrílico.


INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Luminária p/ lâmpada fluorescente 2x40W, completa-Fornec. e instalação

	Conjunto dois Interruptores simples com placa-Fornec. E instalação

	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, #1,5mm2 - 450/750V-70o -Flexível(NBR 13248)

	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, #2,5mm2 - 450/750V-70o -Flexível(NBR 13248)
Cabo isolado em termoplástico não halogenado, #6,0mm2 - 450/750V-70o -Flexível(NBR 13248)
Tomadas simples 2P + t 10A com placa

Tomadas simples 2P + t 10A com placa (Alta)

Quadro de distribuição para 12 módulos com barramento e chave

Disjuntores monopolar e bipolar termomagnéticos 10 A

Caixa de ferro esmaltada 2x4”

Caixa de chapa esmaltada, fundo móvel octogonal duplo

Eletroduto flexível corrugado, PVC, de 3/4’’ – aplicação em alvenaria

Pontos de telefone e ponto seco para instalação de som, TV, alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC flexível corrugado e caixa com espelho.



LIMPEZA
Será executada a limpeza permanente e por fim a limpeza geral da obra em torno da mesma com retirada dos entulhos e desmobilização.
Serviços referentes à Ampliação da Escola Municipal Professora Inês Gória

SERVIÇOS PRELIMINARES
Execução do gabarito para locação da obra.

FUNDAÇÃO
Concreto Estrutural, preparado em obra Fck= 20,0 Mpa, brita 1 e 2 em fundação.
Armação em aço CA 50/60 p/ fundação

Forma e desforma em tábuas e sarrafos, reaproveitamento 3 vezes p/ fundação

Aterro compactado manual, com soquete.
ESTRUTURA
Concreto Estrutural, preparado em obra com betoneira Fck= 20,0 Mpa, inclusive colocação, adensamento e acabamento.
Cinta de amarração de alvenaria com bloco de concreto estrutural, esp. 14 cm, inclusive com argamassa para assentamento.

Armação em aço CA 50/60 p/ estrutura
Escoramento para laje pré-moldadas, em tábuas

Laje pré-moldada, sobrecarga 100 kg/m2, vão até 3,0m, inclusive capeamento esp 4 cm.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Alvenaria de blocos de concreto vedação, e= 14 cm, com argamassa para assentamento.

Verga reta de concreto armado

REVESTIMENTO
Chapisco cimento e areia 1:3, esp. 0,5cm (interno, externo e teto)
Reboco cimento/cal/areia 1:2:8 esp. =2,0cm (interno, externo e teto)

PISOS

Contrapiso desempenado com argamassa 1:3, esp.= 3cm
Camada de regularização com argamassa 1:3, esp. = 3cm
Piso em cerâmica esmaltada PEI-5, assentada c/ argamassa industrializada, incl. rejuntamento
Soleira de granito cinza andorinha esp. 2,0cm.

ESQUADRIAS

Porta veneziana em perfil e chapa metálica

Portas de sanitários completa, p/ box dos banheiros

Divisória em ardósia esp. 3cm, inclusive ferragens

Fornecimento e assentamento de janela basculante de ferro

Vidro comum liso incolor esp. 4cm.

INST. HIDROSANITÁRIAS

Vaso de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios. Fornecimento, instalação e rejuntamento
Lavatório de louça branca com coluna, tamanho médio, inclusive acessórios. Fornecimento, instalação e rejuntamento

Ponto de esgoto, inclusive tubo de PVC rígido soldável de 40 mm e conexões p/ lavatórios

Ponto de esgoto, inclusive tubo de PVC rígido soldável de 100 mm e conexões p/ vasos sanitários

Caixa sifonada em PVC com grelha redonda 100x100x40 mm

Torneira metálica p/ lavatório, inclusive acessórios. Fornecimento e instalação
Ponto de água fria embutido, incluindo tubo de PVC rígido soldável e conexões

INST. ELÉTRICAS

Ponto de interruptor, incluindo eletroduto de PVC rígido e caixa c/ espelho
Ponto de luz embutido, incluindo eletroduto de PVC rígido e caixa c/ espelho

Ponto de tomada de embutir, incluindo eletroduto de PVC rígido e caixa c/ espelho

Luminária p/ lâmpada fluorescente 2x40W, completa-Fornec. e instalação
Cabo isolado em termoplástico não halogenado, #2,5mm2 - 450/750V-70o -Flexível(NBR 13248)
Cabo isolado em termoplástico não halogenado, #6,0mm2 - 450/750V-70o -Flexível(NBR 13248)
PINTURA
Fundo selador acrílico p/ ambientes internos, externos e teto, uma demão.

Pintura esmalte em superfície de concreto/alvenaria, duas demãos.

Pintura em teto - látex acrílico, duas demãos.

LIMPEZA
Será executada a limpeza permanente e por fim a limpeza geral da obra em torno da mesma com retirada dos entulhos e desmobilização.
Conceição dos Ouros, 18 de Maio de 2020.
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Engº.: Ildefonso Benedito Luiz
CREA: 92.600/D
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