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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.677.609/0001-65

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Ampliação de 2 Salas na Escola Municipal José Olímpio da Silva.
END: Bairro Campo do Meio – Conceição dos Ouros – MG.
MUNICÍPIO: Conceição dos Ouros - MG
SERVIÇOS PRELIMINARES
	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.

	Barracão para depósito e ferramentaria, inclusive mobiliário.

	Execução do gabarito p/ locação da obra.

	


FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA
Escavação manual de valas H<= 1,50m

Perfuração de estaca broca a trado manual, diâmetro 200mm.

Forma e desforma em tábuas e sarrafos, reaproveitamento 3 vezes.

Concreto Usinado, Bombeado Fck= 30,0 Mpa, inclusive colocação, adensamento e acabamento.
Armação em aço CA 50/60 p/ estrutura
Alvenaria de blocos de concreto vedação, e= 14 cm, com argamassa para assentamento.
Cinta de amarração de alvenaria com bloco de concreto estrutural, esp. 14 cm, inclusive com argamassa para assentamento.

Chapisco cimento e areia 1:3, esp. 0,5cm (interno e externo)
Reboco cimento/cal/areia 1:2:8 esp. =2,0cm (interno e externo)
Impermeabilização com argamassa 1:3, esp. =2,5cm com aditivo 

Escoramento para laje pré-moldadas, escoras do tipo pontalete em madeira.
Laje pré-moldada, sobrecarga 100 kg/m2, vão até 5,0m, inclusive capeamento esp 4 cm.
COBERTURA
	Estrutura de madeira serrada, não aparelhada para telhas cerâmicas.

	Cobertura em telha cerâmica

	Calha em chapa de aço galvanizado no 24, desenvolvimento 50cm

	Tubo de queda em PVC


PISOS E AZULEJOS

Piso em concreto, inclusive fornecimento, lançamento, adensamento, sarrafeamento, esp. = 5cm.

Contrapiso desempenado com argamassa 1:3, esp.= 3cm
Piso em cerâmica esmaltada PEI-5, assentada c/ argamassa industrializada, incl. rejuntamento
Rodapé em cerâmica esmaltada PEI-5, assentada c/ argamassa fabricada no local, incl. rejuntamento.
Passeio de concreto esp. 6,0cm
ESQUADRIAS
	Porta metálica 0,80x2,10m, incluso fechadura e ferragens.
Janela tipo veneziana fixa, conforme padrão existente.

Vidro comum liso incolor, esp.= 4 mm, fornecimento e instalação.

	Soleira e peitoril de granito cinza andorinha esp. 2,0cm.

	

	


FORRO E PINTURA
	Pintura esmalte em esquadria de madeira duas demãos, inclusive uma demão de fundo nivelador.
Forro de madeira em angelim.

	Fundo selador acrílico p/ ambientes internos e externos, uma demão.
Pintura interna e externa- Paredes tinta acrílica, duas demãos.


INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Luminária tipo plafon de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13W, sem reator, Fornec. e instalação

	Conjunto dois Interruptores simples com placa-Fornec. E instalação

	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, #1,5mm2 - 450/750V-70o -Flexível(NBR 13248)

	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, #2,5mm2 - 450/750V-70o -Flexível(NBR 13248)
Cabo isolado em termoplástico não halogenado, #6,0mm2 - 450/750V-70o -Flexível(NBR 13248)
Tomadas simples 2P + t 10A com placa

Tomadas simples 2P + t 10A com placa (Alta)

Quadro de distribuição para 12 módulos com barramento e chave

Disjuntores monopolar termomagnéticos 10 A

Placa para caixa 2x4”

Caixa octogonal 4”x4”
Eletroduto flexível corrugado, PVC, de 3/4’’ – aplicação em alvenaria

Pontos de telefone e ponto seco para instalação de som, TV, alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC flexível corrugado e caixa com espelho.



LIMPEZA
Será executada a limpeza permanente e por fim a limpeza geral da obra em torno da mesma com retirada dos entulhos.
Conceição dos Ouros/MG, 05 de Julho de 2021.
___________________________________________
Engº.: José Airton Junho dos Reis
CREA: 56.250/D

Praça José Maria de Souza nº 01, Centro – Conceição dos Ouros/MG – CEP 37.548-000

Tel/Fax: (35) 3653-1220 – Email: prefeitura@conceicaodosouros.mg.gov.br


