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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.677.609/0001-65

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Ampliação de 2 Salas na Escola Municipal Coronel José Otávio Rosa.
END: Rua Barão de Camanducaia – Conceição dos Ouros – MG.
MUNICÍPIO: Conceição dos Ouros - MG
SERVIÇOS PRELIMINARES
	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.

	Barracão para depósito e ferramentaria, inclusive mobiliário.

	Execução do gabarito p/ locação da obra.

	


FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA
Forma e desforma em tábuas e sarrafos, reaproveitamento 3 vezes.

Concreto Usinado, Bombeado Fck= 30,0 Mpa, inclusive colocação, adensamento e acabamento.
Armação em aço CA 50/60 p/ estrutura
Aterro compactado manual com soquete
Alvenaria de blocos de concreto vedação, e= 14 cm, com argamassa para assentamento.
Cinta de amarração de alvenaria com bloco de concreto estrutural, esp. 14 cm, inclusive com argamassa para assentamento.

Chapisco cimento e areia 1:3, esp. 0,5cm (interno e externo)
Reboco cimento/cal/areia 1:2:8 esp. =2,0cm (interno e externo)
Impermeabilização com argamassa 1:3, esp. =2,5cm com aditivo 

Escoramento para laje pré-moldadas, escoras do tipo pontalete em madeira.
Laje pré-moldada, sobrecarga 100 kg/m2, vão até 5,0m, inclusive capeamento esp 4 cm.
COBERTURA
	Estrutura de madeira serrada, não aparelhada para telhas cerâmicas para (Escola M. Coronel José Otávio Rosa)

	Cobertura em telha cerâmica para (Escola M. Coronel José Otávio Rosa)

	Calha em chapa de aço galvanizado no 24, desenvolvimento 50cm

	Tubo de queda em PVC


PISOS E AZULEJOS

Piso em concreto, inclusive fornecimento, lançamento, adensamento, sarrafeamento, esp. = 5cm.

Contrapiso desempenado com argamassa 1:3, esp.= 3cm
Piso em cerâmica esmaltada PEI-5, assentada c/ argamassa industrializada, incl. rejuntamento
Rodapé em cerâmica esmaltada PEI-5, assentada c/ argamassa fabricada no local, incl. rejuntamento.
Passeio de concreto esp. 6,0cm
ESQUADRIAS
	Marco em madeira de lei, L= 14 cm, para pintura 0,90x2,10m
Folha de porta madeira de lei prancheta para pintura 0,90x2,10m

Vidro temperado incolor, esp.= 8 mm, fornecimento e instalação.

	Fechadura cromada para porta de madeira

	Dobradiças de ferro cromada

	Soleira e peitoril de granito cinza andorinha esp. 2,0cm.


FORRO E PINTURA
	Pintura esmalte em esquadria de madeira duas demãos, inclusive uma demão de fundo nivelador.
Forro de madeira em angelim

	Fundo selador acrílico p/ ambientes internos e externos, uma demão.
Pintura interna e externa- Paredes e forros- látex acrílico.


INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Luminária tipo plafon de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13W, sem reator, Fornec. e instalação

	Conjunto dois Interruptores simples com placa-Fornec. E instalação

	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, #1,5mm2 - 450/750V-70o -Flexível(NBR 13248)

	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, #2,5mm2 - 450/750V-70o -Flexível(NBR 13248)
Cabo isolado em termoplástico não halogenado, #6,0mm2 - 450/750V-70o -Flexível(NBR 13248)
Tomadas simples 2P + t 10A com placa

Tomadas simples 2P + t 10A com placa (Alta)

Quadro de distribuição para 12 módulos com barramento e chave

Disjuntores monopolar termomagnéticos 10 A

Placa para caixa 2x4”

Caixa octogonal 4”x4”
Eletroduto flexível corrugado, PVC, de 3/4’’ – aplicação em alvenaria

Pontos de telefone e ponto seco para instalação de som, TV, alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC flexível corrugado e caixa com espelho.



LIMPEZA
Será executada a limpeza permanente e por fim a limpeza geral da obra em torno da mesma com retirada dos entulhos.
Conceição dos Ouros/MG, 05 de Julho de 2021.
___________________________________________
Engº.: José Airton Junho dos Reis
CREA: 56.250/D

Praça José Maria de Souza nº 01, Centro – Conceição dos Ouros/MG – CEP 37.548-000

Tel/Fax: (35) 3653-1220 – Email: prefeitura@conceicaodosouros.mg.gov.br


