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MURO

1 FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA

1.1 TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M

1.2 FUN-TRA-010

PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 

200 MM

1.3 ARM-AÇO-020CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60

1.4 FUN-FOR-005

FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

1.5 EST-CON-035

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

1.6 ALV-BLO-040

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, 

ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

1.7 CIN-BLO-010

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE 

CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 

14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE 

E ARMAÇÃO

1.8 REV-CHA-005

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA / 

ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO 

MECÂNICO

1.9 REV-REB-010

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 

CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

2 PASSEIOS   

2.1 URB-PAS-006

PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, 

JUNTA SECA

3 PINTURA   

3.1 PIN-SEL-005

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 

(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

3.2 PIN-ACR-005

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

4 PISO PÁTIO (FUNDOS DO HOSPITAL)

4.1 OBR-VIA-215

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - 

FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE 

ASSENTAMENTO E = 6 CM

4.2 TER-COR-005

CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E 

ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM  

LAMINA

Anteriormente a execução do item 4.1 iremos executar a remoção da camada de 

solo vegetal com espessura média de 20 cm.

NOTA: DEMAIS SERVIÇOS SE NECESSÁRIO FOR, SERÃO EXECUTADOS A CARGO DA PREFEITURA.

Reboco do muro

DETALHAMENTO



Escavação manual para execução das Estacas e Vigas Baldrames 

As Estacas serão de aproximadamente 2,00 m de profundidade

Ferragens para execução de Estacas, Vigas Baldrames e Pilares

Forma para execução de Vigas Baldrames e Pilares

Concreto Estrutural para execução de Estacas, Vigas Baldrames e Pilares

Execução de alvenaria com bloco de concreto para construção do muro

Execução da cinta de amarração do muro

Chapisco do muro

Execução do piso com bloquete sextavado para o pátio dos fundos do Hospital, 

Após a execução da remoção de 20cm da camada de solo vegetal.



Execução de passeio ao lado do prédio do Hospital velho



Preparação da alvenaria do muro para recebimento da pintura acrílica

Pintura acrílica do muro
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MEMORIAL DESCRITIVO
1 – Dados da Obra: 

Município: Conceição dos Ouros - MG

End.: Rua Alves Corrêa, nº 585, Centro - Conceição dos Ouros/MG.
Projeto: 2ª Etapa do Pronto Atendimento Monsenhor José Roberto da Silva
2 – Dados do Projeto:

Objetivo: 

Executar a 2ª Etapa do Pronto Atendimento MONSENHOR JOSÉ ROBERTO DA SILVA.
População diretamente atendida pelo projeto:
Os beneficiários serão toda população, de acordo com senso de 2010, 10.388 habitantes. 

Meta física do projeto:

Construção da 2ª Etapa do Pronto Atendimento MONSENHOR JOSÉ ROBERTO DA SILVA, compreendido pelos seguintes itens:

1. Mureta em alvenaria em bloco de concreto, com área de 60,00 m², chapisco, reboco e pintura, conforme planilha e projeto em anexo.

2. Passeio de concreto E= 6 cm, FCK=10 MPA, junta seca, com área de 120,00 m², conforme planilha e projeto em anexo.

3. Piso do pátio do Hospital com área de 2.450,00 m² em bloquete sextavado de concreto, conforme planilha e projeto em anexo.
Justificativa do projeto:
O presente projeto visa à construção da 2ª etapa de obra, compreendendo os seguintes serviços: 
1. Mureta em alvenaria em bloco de concreto, com área de 60,00 m², chapisco, reboco e pintura, conforme planilha e projeto em anexo.

2. Passeio de concreto E= 6 cm, FCK=10 MPA, junta seca, com área de 120,00 m², conforme planilha e projeto em anexo.

3. Piso do pátio do Hospital com área de 2.450,00 m² em bloquete sextavado de concreto, conforme planilha e projeto em anexo.

Detalhamento da obra projetada:
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Conceição dos Ouros/MG, 26 de Outubro de 2021.
__________________________
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