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1. [bookmark: _Toc100761168]OBJETO  

O presente Memorial Descritivo tem o objetivo de fornecer os elementos técnicos, especificações de materiais e a descrição dos serviços a serem realizados para a Construção do Arco Metálico sobre a Ponte Olímpio Vilas Boas, no Município de Conceição dos Ouros (MG).

2. [bookmark: _Toc100761169]LOCALIZAÇÃO

A localização geográfica da ponte existente é a seguinte:
Latitude: 22°24’51.25”S
Longitude: 45°47’30.22”O
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3. [bookmark: _Toc100761170]DESCRIÇÃO DA OBRA

A obra consiste na construção de um arco metálico sobre a ponte Olímpio Vilas Boas e envolve a elaboração de Projeto Executivo, inclusive Memória de Cálculo, desenvolvido a partir do Projeto Básico mencionado no item 6 deste memorial, na fabricação de estruturas metálicas que compõem o arco, no transporte das estruturas metálicas até o local da obra e na montagem completa do arco sobre a referida ponte. 

Para tal propósito deverão ser construídos dois arcos metálicos, apoiados nas cabeceiras da ponte (apoios principais) e em outros 4 (quatro) apoios intermediários (secundários) por meio de colunas metálicas.

Além dos apoios intermediários, faz parte do conjunto estrutural os contraventamentos transversais.

Numa das extremidades o arco metálico deverá ser montado sobre as bases por meio de uma articulação rígida, enquanto que na outra extremidade e por meio de uma articulação pivotada objetivando a dilatação/contração da estrutura metálica. 

A estrutura dos arcos deverá ser conformada através de perfis dobrados, nos raios necessários, formando o banzo superior e o banzo inferior, ligados entre si por perfis laminados.

A estrutura deverá ser completada por chapas perfuradas, formando uma estrutura tipo caixão. 
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As extremidades dos arcos deverão ser reforçadas para suportar as forças atuantes sobre o conjunto estrutural.

As estruturas deverão ser galvanizadas à fogo (por imersão à quente) e deverão possuir saídas para água de chuva, não permitindo o acúmulo de água em nenhum ponto da estrutura metálica.

Os apoios para o conjunto estrutural são existentes.

4. [bookmark: _Toc100761171]NORMAS APLICÁVEIS 

Aplicam-se à construção do Arco Metálico as seguintes normas técnicas e especificações complementares:

4.1. NBR 6123/1988 – Forças devido ao Vento em Edificações;
4.2. NBR 8681/2003 – Ações e Segurança nas Estruturas – Procedimento;
4.3. NBR 6118/2014 – Projeto de Estruturas de Concreto;
4.4. NBR 8800/2008 – Projeto de Estruturas de Aço e Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifícios;
4.5. NBR 6323/2016 – Galvanização por imersão à quente de produtos de aço e ferro fundido - Especificação;
4.6. NBR 6355/2012 – Perfis estruturais formados à frio – Padronização;
4.7. NBR 14762/2010 – Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados à frio;
4.8. AWS D1.1 – Structural Welding Code- Steel;
4.9. ASTM A325 – Standard Specification for high strength bolts for structural steel joints including suitable nuts and plain hardened washers;
4.10. ASTM A36 – Standard Specification for Carbon Structural Steel;
4.11. ASTM A572 – Standard Specification for Structural Steel;
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4.12. NBR 16733/2019 – Esquemas de pintura para superfícies de aço galvanizado - Proteção anticorrosiva - Requisitos;
4.13. NBR 10991/1987 – Tinta de acabamento poliuretano alifático - Especificação;

5. [bookmark: _Toc100761172]MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS

Deverão ser aplicados materiais com as seguintes características:

5.1 PERFIS METÁLICOS PRINCIPAIS
· ASTM A-572 – Grau 50 
5.2 PERFIS METÁLICOS SECUNDÁRIOS
· ASTM A-572 – Grau 50
5.3 CHAPAS DE AÇO
· ASTM A-36
5.4 PARAFUSOS
· ASTM A-325 – GALVANIZADOS À FOGO
5.5 GALVANIZAÇÃO 
· Galvanização por imersão à quente com 70 micra.
Conforme NBR 6323/2016.
5.5 PINTURA DA ESTRUTURA
· Pintura em Poliuretano Acrílico Alifático (PU) em duas demãos, película final seca 120 micra, aderente a superfícies galvanizadas, na cor cinza metálico brilhante RAL 9022.
Todos os materiais empregados deverão ter os certificados de qualidade do fabricante. 
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6. [bookmark: _Toc100761173]DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO

A execução da obra deverá ser de acordo com os seguintes Projetos Básicos, ora fornecidos (ANEXO 1):

· PB-CO-ARCO METÁLICO-R01
· PB-CO-ARM-BLOCOS ARCO-R02
· PB-CO-LOC. CHUMBADORES ARCO-R01
As dimensões e distância das bases de concreto para fixação dos arcos deverão ser conferidas “in loco”, antes da elaboração do Projeto Executivo.

7. [bookmark: _Toc100761174]ESCOPO DOS SERVIÇOS

A empresa contratada para a Construção do Arco Metálico deverá executar, dentre outros, os seguintes serviços e atividades:

7.1. Levantamento topográfico das bases existentes;
7.2. Demolição da argamassa aplicada sobre as bases existentes;
7.3. Limpeza e preparação dos chumbadores;
7.4. Elaboração do Projeto Executivo e Memória de Cálculo a partir dos dados levantados em Campo, compatível com o Projeto Básico fornecido;
7.5. Fabricação das estruturas metálicas;
7.6. Pré-montagem de todo o conjunto estrutural em fábrica;
7.7. Galvanização à fogo das estruturas metálicas na espessura mínima de 70 micra;
7.8. Pintura executada em fábrica, executada em PU com espessura seca final de 120 micra;
7.9. Transporte, descarga e armazenagem adequada de todos os elementos estruturais;
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7.10. Demolição de concreto nas bases existentes, apicoamento e aplicação de graute para nivelamento das bases dos apoios principais e secundários. 
7.11. Fornecimento de porcas, arruelas e parafusos (galvanizados à fogo);
7.12. Montagem de todos os elementos estruturais;
7.13. Torqueamento de todos os parafusos; 
7.14. Retoque de pintura após montagem;
7.15. Fornecimento de equipamentos para a montagem das estruturas;
7.16. ART´s de cálculo, fabricação e montagem;
7.17. Instalações de Canteiro de Obra;
7.18. Mão-de-obra de execução e supervisão dos serviços;
7.19. Placas, cones e cavaletes para sinalização provisória de obra;
7.20. Fornecimento de desenhos “as built”;
7.21. Fornecimento de Data-book.
7.22. Todas as utilidades necessárias, tais como energia, ar comprimido, água, etc.
7.23. Todos os consumíveis para montagem das estruturas;
7.24. Todo e qualquer serviço para a completa construção do arco metálico.
7.25. Limpeza Final de obra.

8. [bookmark: _Toc100761175]PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução da obra é de 3 (três) meses, incluindo Projeto Executivo, Fabricação e Montagem.



9. [bookmark: _Toc100761176]CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O Cronograma Físico-Financeiro encontra-se no ANEXO 2. 

A medição será mensal, sendo a primeira medição no 30º (trigésimo) dia a partir da Emissão da Ordem de Serviço.
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Os serviços serão medidos, mensalmente, de acordo com a sua execução física, sendo os quantitativos medidos multiplicados pelos preços unitários, gerando assim a importância da medição mensal. A EAP (Estrutura Analítica do Projeto) previamente acordada entre as partes definirá os pesos das atividades a serem medidas. 

10. [bookmark: _Toc100761177]ENTREGÁVEIS

São os seguintes documentos entregáveis pela proponente: 

10.1. DIÁRIO DE OBRA
10.2. PROJETO EXECUTIVO
10.3. MEMÓRIAS DE CÁLCULO
10.4. CERTIFICADO DE MATÉRIA-PRIMA E DEMAIS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA     
10.5. DESENHOS “AS BUILT”
10.6. DATA-BOOK

11. [bookmark: _Toc100761178]GARANTIA

A garantia dos serviços e materiais deverá ser de 5 (cinco) anos conforme o Código Civil Brasileiro, exceto para aqueles materiais cuja natureza possuem garantias menores. 
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ANEXO 1


PROJETO BÁSICO

· PB-CO-ARCO METÁLICO-R01
· PB-CO-ARM-BLOCOS ARCO-R02
· PB-CO-LOC. CHUMBADORES ARCO-R01














ANEXO 2



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO






Conceição dos Ouros/MG, 17 de agosto de 2022.






___________________________________________
Engº. Civil: José Airton Junho dos Reis
CREA: 56.250/D
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