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48 Unid.       LEDSTAR HIGH POLE V6.1- 200W 60D

N° do artigo:

Fluxo Luminoso Total: 30.416 lm 
Eficácia Luminosa: 152,08 lm/W
Potência luminosa: 200 W

Classificação de luminárias conforme CIE: 98
Código de Fluxo (CIE): 78 95 99 98 100 
Lâmpada (s): 1 x HIGH POLE V6.1 200W 60D

(Factor de correção 1.000).
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Sem Escala
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Sem Escala

Lista de luminárias
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Lista de superfícies de câlculo
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CAMPO DE FUTEBOL 1 / Representação de cores falsas
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N°


1





Unid.	Denominação


48	LEDSTAR HIGH POLE 200W 60D LEDSTAR HIGH POLE V5.1 660W 60D





N°	Denominação





Tipo





Grelha





1





Superfície de cálculo 2





vertical	128 x 128





Em lx


156312





Emin lx


68,5037





Emax lx


1322645





Emin /


Em


0.439





Emin / Emax


0.212
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